Odchylka rychlosti drátového tisku nahoru
====
Když se začíná pohyb pilového vzoru směrem nahoru spojujícího sousední vodorovné kroužky v režimu drátového tisku, může se pohyb směrem nahoru pro první část svislé linie zpomalit. Toto nastavení umožňuje nakonfigurovat část svislé linie, která bude vytištěna pomaleji. Tento segment svislé linie bude vytištěn poloviční rychlostí [nahoru](wireframe_printspeed_up.md).

![Kde platí odlišná rychlost drátového tisku](../images/wireframe_printspeed_cs.svg)

Místo [dolní pauzy](wireframe_bottom_delay.md) může být nejlepší nechat trysku v chodu. Tím se zabrání tomu, aby horká tryska znovu roztavila horizontální kroužek pod ním, ale bude mít stále účinek zatlačení pilového vzoru pevně na horizontální kroužek. Tlak uvnitř tryskové komory vytlačí materiál dolů na prstenec pod ním.

Rychlost, kterou se tryska pohybuje po této délce drátu, nemůže být konfigurována samostatně. Vždy se bude rovnat polovině normální rychlosti.