Saccade de la couche initiale
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins pendant l'impression de la couche initiale. Cette vitesse peut être configurée séparément du reste des couches.

Le passage à grande vitesse dans les angles vifs ne fait pas que faire vibrer la tête d'impression horizontalement. Elle peut également faire vibrer le plateau d'impression verticalement. Cela affecte négativement l'adhérence du lit. En traversant les coins avec un peu plus d'attention pendant la première couche, on obtient une adhérence plus régulière, mais l'impression sera plus longue.

De plus, en réduisant les secousses, l'imprimante déposera normalement plus de matériau dans les coins nets, car la buse ralentit alors que le flux de matériau a un certain retard dans la réduction du flux. Ces angles vifs sont souvent ceux où l'impression se détache de le plateau d'impression en premier à cause du gauchissement. Il est alors avantageux de déposer un peu plus de matériau dans ces coins, car cela permet de mieux les coller.

Les structures individuelles de l'impression peuvent toutes avoir des valeurs de saccades différentes. Il existe des réglages distincts pour le remplissage, le fond, les parois extérieures et intérieures, le support et la tour d'amorçage. Ce réglage aura priorité sur tous ces éléments. Seul le paramètre [Saccade de la jupe/bordure](jerk_skirt_brim.md) permet de passer outre à cette secousse, car la jupe et le bord ne peuvent se produire que sur la première couche.
