Minimální délka stěny přemostění
====
Při detekci, které části vašeho tisku se přemosťují, vám toto nastavení umožňuje určit minimální délku přemostěných stěn. Stěny kratší než tato minimální délka se nepovažují za přemostění, nýbrž pouze za převislé stěny a jsou vytištěny pomocí běžných nastavení pro tisk těchto stěn. Všechny stěny, které zůstanou déle nepodpírané, budou označeny jako přemostění.

Překlenutí krátkých řádků je často neúčinné. Tyto linie se stejně tak nebudou prohýbat, protože by měly tvořit přemostění jen na krátkou vzdálenost. Pokud se však použije technika přemostění, upraví se také [průtok](bridge_wall_material_flow.md) a [rychlost](bridge_wall_speed.md). Tím se změní rychlost, jakou tryska vytéká z trysky, v některých oblastech způsobuje nad-extruzi a v jiných pod-extruzi. Filtrováním kusů velmi krátkých stěn nebude tok pro ně přerušen, ale kvalita převisů bude vždy lepší pro místa, kde je důležité upravit průtok. Neprovede žádný [doběh](bridge_wall_coast.md) ani nad-extruzi za můstkem, pro obnovení tlaku v komoře trysky. Výsledkem je, že tisk bude pravděpodobně konzistentnější, i když za cenu prohýbání v tomto krátkém můstku, pokud není dostatečně krátký na přemostění s normálním extrudováním.