Auflösung Stützstrukturschnittstelle
====
Cura muss feststellen, wo die Schnittstelle des Supports gedruckt wird, indem es oberhalb und unterhalb des Supports schaut, wo er mit dem Modell in Kontakt kommt. Diese Einstellung bestimmt die Auflösung, mit der es überprüft wird.

Wenn Sie diese Einstellung erhöhen, tastet Cura mit einer niedrigeren Auflösung ab, was das Slicing beschleunigt. Allerdings kann eine zu hohe Einstellung dazu führen, dass Cura die Platzierung der Support-Schnittstelle überspringt, wenn das Modell oberhalb oder unterhalb des Supports sehr dünn ist. Wenn das Modell sehr dünn ist, kann es sein, dass Cura beim Slicen das Modell überspringt und nicht merkt, dass es die Support-Schnittstelle dort platzieren sollte. Stattdessen wird der normale Support platziert.

Normalerweise ist es in Ordnung, dies bei ein paar Schichthöhen so zu lassen. Wenn Sie Behelfsschichten oder andere einschichtige Teile verwenden, kann dies zu einigen Unstimmigkeiten in der Trägeroberfläche führen, aber nichts, was den Druck ernsthaft beeinträchtigen würde.