Standby-Temperatur
====
Cura geht davon aus, dass Multi-Extruder-Drucker separate Düsen haben, die unterschiedliche Temperaturen haben können. Während ein Extruder druckt, müssen die übrigen Düsen auf einer niedrigeren Temperatur gehalten werden, damit sich das Material in der Düsenkammer nicht zersetzt und nicht ausläuft. Diese niedrigere Temperatur ist die Standby-Temperatur.

![Während der blaue Extruder druckt, kühlt der rote Extruder auf die Standby-Temperatur ab.](../../../articles/images/temperature_regulation.svg)

Eine gute Standby-Temperatur ist niedrig genug, um das Filament vor Zersetzung zu schützen, die die Düse verstopfen könnte. Sie ist niedrig genug, um zu verhindern, dass das Material aus der Düse austritt. Sie ist aber auch hoch genug, um schnell weiter zu drucken, wenn die anderen Extruder fertig sind.