Standardtemperatur Druckplatte
====
Mit dieser Einstellung wird die für das Material ideale Temperatur der Bauplatte während des Druckvorgangs festgelegt. Das Ändern der Bauplattentemperatur im Materialmanager ist eigentlich eine Änderung dieser Einstellung. Die tatsächliche Bauplattentemperatur kann bei verschiedenen Qualitätsprofilen immer noch variieren. Es ist selten notwendig, diese Einstellung zu ändern, es sei denn, Sie verwenden ein ungewöhnliches Material.

Die Einstellung wird für die normale [Temperatur Druckplatte](material_bed_temperature.md) Einstellung und die [Temperatur der Druckplatte für die erste Schicht](material_bed_temperature_layer_0.md) verwendet.

Wenn Sie mit mehreren verschiedenen Materialien drucken, wird die Temperatur der Bauplatte auf die höchste Temperatur des jeweiligen Materials eingestellt.