Épaisseur de la base du radeau
====
Ce réglage permet d'ajuster l'épaisseur verticale de la couche la plus basse du radeau.

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

Comme pour le réglage [Hauteur de la couche initiale](../resolution/layer_height_0.md), l'augmentation de la hauteur de la couche initiale du radeau provoque l'extrusion de la buse avec plus de force. Cela améliore l'adhérence entre le radeau et le plateau d'impression. En outre, l'épaisseur supplémentaire peut compenser toute variation de la hauteur du plateau d'impression, si celle-ci n'est pas exactement au même niveau.
