Náhodný začátek výplně
====
Pokud je toto nastavení povoleno, bude pozice, kde tiskárna začne tisknout výplň na vrstvě, náhodná.

Začátek dráhy výplně je obvykle o něco slabší než zbytek výplně. K tomu dochází, když je výplň tisknuta rychleji, se silnějšími liniemi nebo vyšší výškou vrstvy. Tok materiálu se musí náhle zrychlit, a to se nestane okamžitě, takže dojde k pod extruzi. Pokud k tomu dojde na stejném místě v každé vrstvě, oslabí to strukturu výplně. Místo, kde k tomu dojde, bude nejslabším článkem a materiál výplně, který ho obklopuje, bude více namáhán. Pokud je tisk vystaven působení síly, je pravděpodobné, že se zde zlomí.

Výplň obvykle začíná linií, která je nejblíže poloze, kde byla tryska v době výplně, aby se zkrátila doba přesunu. Pokud je toto nastavení povoleno, je počáteční místo spíše náhodné. To rozloží slabá místa. V řetězci už nebude existovat jediný slabý článek, takže nakonec bude výplň silnější.

To však mírně prodlužuje dobu přesunu a způsobuje zvýšení výtoku uvnitř modelu, protože vzdálenost k výchozímu bodu výplně se již nesnižuje.

**Přestože je počáteční umístění distribuováno náhodně, zůstává deterministické. Opakování stejného řezu dvakrát by mělo vést ke stejným výchozím umístěním.**