Langsame Aufwärtsbewegung bei Drucken mit Drahtstruktur
====
Wenn Sie mit der Aufwärtsbewegung des Sägezahnmusters beginnen, das benachbarte horizontale Ringe im Rahmen des Drahtdruckmodus verbindet, kann die Aufwärtsbewegung für den ersten Teil der vertikalen Linie verlangsamt werden. Diese Einstellung legt fest, wie viel der vertikalen Linie langsamer gedruckt werden soll. Dieser Teil der vertikalen Linie wird mit der Hälfte der [Aufwärtsgeschwindigkeit](wireframe_printspeed_up.md) gedruckt.

![Wo die unterschiedlichen Geschwindigkeiten für den Drahtdruck gelten](../../../articles/images/wireframe_printspeed.svg)

Anstatt am unteren Ende zu [pausieren](wireframe_bottom_delay.md), ist es vielleicht besser, die Düse weiterlaufen zu lassen. Dadurch wird verhindert, dass die heiße Düse den horizontalen Ring darunter wieder aufschmilzt, das Sägezahnmuster wird aber dennoch fest auf den horizontalen Ring gepresst. Der Druck in der Düsenkammer drückt das Material nach unten auf den darunter liegenden Ring.

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Düse während dieser Länge des Drahtes bewegt, kann nicht separat eingestellt werden. Sie beträgt immer die Hälfte der normalen Geschwindigkeit.