Rychlost drátového tisku
====
Tento parametr se používá ke konfiguraci celkové rychlosti pohybu tiskové hlavy v každé fázi procesu drátového tisku. Rychlost lze nastavit samostatně pro pohyby [nahoru](wireframe_printspeed_up.md), [dolů](wireframe_printspeed_down.md) a [vodorovně](wireframe_printspeed_flat.md) a také pro horizontální pohyby při tisku [první vrstvy](wireframe_printspeed_bottom.md). Toto nastavení (výchozí) ovlivňuje všechny tyto rychlosti.

Zvýšením rychlosti tisku zabere tisk méně času. Zvýší však také vibrace a sníží přesnost pohybu trysek. Spolehlivost drátového tisku závisí hlavně na síle spojení. Zvýšení rychlosti snižuje šance, že se dva body na drátovém rámu správně spojí.