Vitesse des ventilateurs initiale
====
La vitesse à laquelle les ventilateurs de la tête d'impression tournent au début de l'impression, pendant les premières couches. La vitesse des ventilateurs passera ensuite lentement à la vitesse normale des ventilateurs. Au numéro de couche indiqué par le paramètre [Vitesse régulière du ventilateur à la couche](cool_fan_full_layer.md), la vitesse du ventilateur sera passée à la [Vitesse régulière du ventilateur](cool_fan_speed_min.md).

![Quelle vitesse de ventilateur est utilisée où](../images/cool_fan_speed_fr.svg)

La vitesse du ventilateur au début de l'impression est normalement plus faible que pendant le reste de l'impression. Cela permet au matériau de refroidir plus lentement et de s'affaisser davantage sur le plateau d'impression. Cela améliore l'adhérence au plateau d'impression.
