Rychlost drátového tisku dole
====
Toto nastavení umožňuje nakonfigurovat rychlost tisku soustředných prstenů na počáteční vrstvě tisku při použití drátového tisku. Rychlost tisku počáteční vrstvy lze konfigurovat odděleně od ostatních horizontálních vrstev.

![Kde platí různé rychlosti při drátovém tisku](../images/wireframe_printspeed_cs.svg)

U první ploché vrstvy by technika drátového tisku neměla být přemostěna. V závislosti na vlastnostech tuhnutí vašeho materiálu a rychlosti chlazení vaší tiskárny může být rychlost dolní vrstvy o něco pomalejší než pro ostatní ploché vrstvy.