Вставка внешней стенки
====
Данный параметр позволяет печататься внешней стенки ближе к внутренней.


Целью данного параметра является повышение точности размеров детали при использовании параметра "Ширина линии" которая меньше размера сопла. Если внешняя стенка печатается с меньшей линией чем диаметр сопла, материала может все равно выходить за пределы указанной ширины печати из-за минимального диаметра сопла. 

Параметр сделает так, чтобы сопло при печати внешней стенки зашло немного ближе к внутренним стенкам детали. Это скомпенсирует ширину линии до выбранной величины не нарушая геометрию детали.

Это работает только в том случае, если печать внешней стены будет после печати внутренних.

Еще вставка внешней стенки помогает улучшить адгезию между внешней и внутренней стеной, позволяя сделать деталь более прочной.
