Saccade de la tour d'amorçage
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les virages tout en imprimant la tour d'amorçage. Cette vitesse peut être configurée séparément du reste de l'impression.

La réduction de la secousse permet de diminuer les vibrations qui traversent l'imprimante pendant l'impression de la tour d'amorçage. Cela peut réduire le risque de renversement de la tour.

<!--if cura_version >= 4.1 -->La secousse de la tour d'amorçage a un effet significatif si la tour d'amorçage carrée est utilisée, car il y a en fait des coins à prendre. Avec une tour d'amorçage ronde, l'effet de cette secousse est négligeable car les coins de la tour d'amorçage sont tous très obtus. Il n'y a pas beaucoup de changement de direction, donc même une petite secousse permet à la buse de continuer à la vitesse maximale.<!--endif-->
