Bewegungsgeschwindigkeit für die erste Schicht
====
Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit der Fahrbewegungen während des Drucks der ersten Schicht angepasst.

Die Druckgeschwindigkeit muss während der ersten Schicht niedriger sein als während des restlichen Drucks, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Düse den Druck von der Bauplatte abreißt, größer ist.

Während der ersten Schicht ist der Druck empfindlicher gegenüber Vibrationen der Bauplatte. Eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit der ersten Schicht kann zu stärkeren Vibrationen führen. Dadurch verringert sich die Haftung zwischen dem Druck und der Bauplatte, was das Risiko von Fehlern am Ende erhöht.

Dennoch kann die Verfahrgeschwindigkeit der ersten Schicht höher sein als die Druckgeschwindigkeit, da sie nicht unterextrudiert wird.