Rychlost plnění po otírání
====
Toto je rychlost, při které je materiál po retrakci zatlačen zpět do trysky po procesu otírání. Lze ji nakonfigurovat odděleně od běžné [rychlosti plnění](../travel/retraction_prime_speed.md).

Pomalé plnění může způsobit, že se v místě, kde tryska přistane po otírání, objeví malá kapka. Pomalejší plnění však může být požadováno pro zajištění správného proudění materiálu po delším zatažení za účelem otírání.