Počet linií stěny podpěry
====
Toto nastavení přidává několik stěn po obvodu podpěry.

![Žádné další stěny](../../../articles/images/support_wall_count_0.png)
![3 další stěny](../../../articles/images/support_wall_count_3.png)

Přídavné stěny vyztužují podpěru a snižují tak riziko převrácení. To také umožňuje, aby podpěra lépe podepírala okraje převislé oblasti. U modelů s ostrými úhly bývají tyto okraje problematické, protože linie zde končí ve vzduchu. Toto nastavení může způsobit, že místo toho skončí na podpůrné linii.

Dodatečné stěny však také zvětšují dobu tisku, použití více materiálu a znesnadnění vyjmutí podpěry z objektu. Při práci s rozpustnými podpůrnými materiály způsobují další stěny rozpuštění podpěry, protože rozpouštědlo již nemůže vstoupit z nosné struktury ze strany.