Distance d'écartement de ligne de bas de support
====
Ce paramètre configure la distance entre deux lignes adjacentes dans le modèle de bas de support, où le support repose sur le modèle.

La réduction de la distance entre les lignes du bas de support augmentera la surface de contact entre le support et le modèle, ce qui permettra de mieux le coller. Cela peut rendre le support plus stable, mais aussi plus difficile à enlever. Les matériaux spécialisés pour faciliter le retrait peuvent en tirer un grand avantage, comme les matériaux ayant des rapports de retrait différents ou les matériaux solubles.
