Schrumpfungskompensation für vertikalen Skalierungsfaktor
====
Diese Einstellung skaliert das Modell vor dem Schneiden automatisch in vertikaler Richtung. Ziel ist es, eine eventuelle Schrumpfung auszugleichen, die beim Abkühlen des Drucks auf Raumtemperatur auftritt. Indem Sie den Druck etwas größer als erwünscht machen, kann das Endergebnis den ursprünglichen Abmessungen des Eingabemodells besser entsprechen. Dieser Skalierungsfaktor gilt nur für die Z-Richtung.

Die Skalierung in vertikaler Richtung ist weniger problematisch als in horizontaler Richtung, da es in vertikaler Richtung weniger interne Spannungen gibt. Es gibt keine vertikal gedruckten Linien, so dass die Schrumpfung nach dem Drucken fast ausschließlich horizontal erfolgt. Das Material selbst schrumpft durch die Abkühlung, aber das ist ein sehr geringer Effekt, besonders bei PLA.

Ein Faktor von 100 % verursacht keine Skalierung. Ein Skalierungsfaktor von etwas mehr als 100 % ist für einige Hochtemperaturmaterialien wie Polycarbonat angemessen. Ein Skalierungsfaktor von weniger als 100 % würde darauf hindeuten, dass das Material beim Abkühlen wächst, etwa wie ein Schaumstoff.