Direction de la ligne de plafond de support
====
Le plafond de support est normalement orienté de manière à être aussi perpendiculaire que possible au modèle situé au-dessus et au corps de support situé en dessous. Si l'orientation des lignes du bas ou des lignes de support a été personnalisée, il est bon de personnaliser également l'orientation des lignes du plafond de support. Ce paramètre vous permet de personnaliser l'orientation des lignes du toit de soutien.

![Le plafond et le bas sont tous deux inclinés à 0° et 90°](../../../articles/images/support_interface_angles_0.png)
![Le plafond et le bas sont inclinés à 45° et 135°](../../../articles/images/support_interface_angles_45.png)

Plusieurs angles peuvent être remplis pour ce paramètre, séparés par des virgules. Cura fera alterner ces angles entre les couches.

Les lignes de support du plafond seront idéalement orientées pour être perpendiculaires aux lignes de support sur lesquelles elles reposent ainsi qu'aux lignes de modèle qui reposent sur elles. En les orientant perpendiculairement, on réduit la distance que ces lignes doivent franchir, ce qui réduit l'affaissement et améliore la qualité des surplombs. Ceci est particulièrement important lorsque l'on travaille avec un support qui n'est pas complètement dense.
