Поток разглаживания
====
При разглаживании, будут появляться новые линии которые будут экструдироваться согласно этой настройки. Выбор потока позволяет заполнить мелкие щели на поверхности и тем самым сделать верхний слой более целостным

![Поток в 10%](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)
![Поток в 20%](../../../articles/images/ironing_flow.png)

Вы должны установить данную настройку в разумных пределах, чтобы пластика выдавливалось мало, но при этом сохранялось давление в сопле. Если у вас получается шероховатая поверхность, вам потребуется немного увеличить этот параметр.