Teplota tisku počáteční vrstvy
====
Tryska může tisknout při mírně odlišné teplotě během první vrstvy než pro zbytek tisku.

To je užitečné pro zlepšení přilnavosti na tiskou plochu. Při mírně vyšší teplotě bude materiál během první vrstvy tekutější. To mu umožňuje více proudit, což snižuje vzduchové bubliny pod tiskem a zvětšuje kontaktní plochu s tiskovou podložkou. Umožňuje také žíhání materiálu o něco déle, což snižuje deformaci. Nechtěli byste, aby byla teplota po zbytek tisku vyšší, protože by to vedlo k prohýbání okrajů a ke strunování.