Lüfterdrehzahl überschreiben
====
Diese Einstellung bewirkt, dass sich die Lüfter am Druckkopf mit einer anderen Geschwindigkeit drehen, während die Außenhaut, die auf dem Support liegt, gedruckt wird. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Lüfter drehen, wird durch die Einstellung [Unterstützte Lüfterdrehzahl für Außenhaut](support_supported_skin_fan_speed.md) bestimmt.

Wenn das Modell Überhänge hat, sollten diese unterstützt werden. Der Teil, der gestützt wird, sollte auf dem Support aufliegen, aber nicht an ihm kleben. Wenn das Material zu heiß ist, gibt es stark nach und lehnt sich stark an den Support an. Dadurch klebt es zu sehr an dem Support, und die Genauigkeit des Überhangs wird ebenfalls beeinträchtigt. Mit dieser Einstellung können Sie die Lüftergeschwindigkeit für Teile erhöhen, bei denen das Modell auf dem Support aufliegt. Dadurch kühlt das Material schneller ab, wodurch das Modell weniger am Support klebt und die Qualität der Überhänge verbessert wird.

Für Teile des Überhangs, die nicht unterstützt werden, gibt es eine ähnliche Funktion, wenn die [Brückeneinstellungen](../experimental/bridge_settings_enabled.md) aktiviert ist.
