Ryv (jerk) horní/dolní strany
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku na horní a dolní stranu tisku. Tuto rychlost lze nakonfigurovat odděleně od zbytku tisku.

Zvýšené ryvu (jerku) pro tuto část tisku zabrání, aby se tryska nezastavila v rozích mezi sousedními liniemi pláště. To celkově poskytne rovnoměrnější šířky linií. Pokud se však ryv (jerk) příliš zvýší, může podložka tisku vibrovat a vytvářet nerovný povrch. Mohlo by to dokonce způsobit, že motory ztratí kroky, což by způsobilo posun vrstvy.