Počáteční dolní vrstvy
====
Toto nastavení určuje počet vrstev na spodní straně tisku, kde tisk spočívá na podložce tisku.

Funkce spodní strany tisku je trojí: zajištění vodotěsnosti tisku, skrytí výplně před pohledem a zvýšení pevnosti. Plášť je na podložce tisku velmi stabilní, takže je velmi snadné ho utěsnit a skrýt výplň. Obecně je plášť již po jedné vrstvě vodotěsný a výplň bude skryta v závislosti na průsvitnosti materiálu, ale často po jedné nebo dvou vrstvách. Pokud není problémem síla, je užitečné snížit počet spodních vrstev, kde tisk spočívá na podložce tisku. To šetří spoustu času. Přídavná tloušťka spodní strany je nutná pouze v případě převisu nebo při tisku na podpěru.

Snížení počtu spodních vrstev, kde tisk spočívá na tiskové podložce, šetří spoustu času a tiskového materiálu, zejména pro velké ploché tisky. Avšak odolnost tisku bude vážně ohrožena.