Rychlost ventilátoru při tisku přemostění
====
Toto nastavení řídí rychlost ventilátoru během tisku stěn a pláště přemostění. Tato rychlost ventilátoru má přednost před normální [rychlostí ventilátoru](../cooling/cool_fan_speed.md), která by jinak byla použita.

Za normálních okolností budete chtít během přemostění zvýšit rychlost ventilátoru na nejvyšší možnou míru. Rychlost ventilátoru by měla být vyšší než pro zbytek tisku. To pomáhá zabránit ochabování, protože materiál může tuhnout rychleji.

U některých vysokoteplotních materiálů však může zvýšení otáček ventilátoru způsobit podextruzi nebo dokonce úplné ucpání trysky.