Abwischen bei Einzug aktivieren
====
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Material während des Abwischens eingezogen. Dies kann getrennt vom [normalen Einzug](../travel/retraction_enable.md) konfiguriert werden .

Beim Abwischen fährt die Düse ganz an die Seite des Druckers, bewegt sich dort hin und her und fährt dann ganz zurück. Dies ist im Wesentlichen eine sehr lange Fahrbewegung. Da diese Fahrbewegung länger ist als die durchschnittlichen Fahrbewegungen während des gesamten Druckvorgangs, sollten Sie das Material während dieses Vorgangs einziehen lassen, auch wenn die Einzugsfunktion normalerweise deaktiviert ist.

Wenn das Material eingezogen wird, verringert sich die Menge des Materials, das während des Abwischens austritt. Das Material, das beim Abwischen austritt, wird normalerweise von der Bürste abgewischt. Allerdings geht dieses Material dann verloren. Infolgedessen kommt es unmittelbar nach dem Abwischen zu einer gewissen Unterextrusion, da dieses Material herausgesickert ist, anstatt an der richtigen Stelle platziert zu werden.

Andererseits kann das Einziehen einige Zeit in Anspruch nehmen und zu einer unnötigen Abnutzung des Filaments führen. Wenn die Unterextrusion kein Problem darstellt, kann die Deaktivierung des Einzugs etwas Zeit sparen und die Zuverlässigkeit verbessern. Dies kann z. B. gut funktionieren, wenn die [Füllung vor den Wänden gedruckt wird](../infill/infill_before_walls.md), da eine gewisse Unterextrusion während der Füllung nicht wirklich ein Problem darstellt. 