Rychlost tisku střední vrstvy raftu
====
<!--if cura_version<5.0:Toto nastavení konfiguruje rychlost, při které je potištěna střední vrstva raftu. Rychlost střední vrstvy může být konfigurována odděleně od rychlosti horní a základní vrstvy.-->
<!--if cura_version>=5.0-->Tímto nastavením se konfiguruje rychlost tisku středních vrstev raftu. Rychlost tisku středních vrstev lze konfigurovat odděleně od rychlosti tisku horních a základní vrstvy.<!--endif-->

![Kde je umístěna střední vrstva raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Pomalejší tisk střední <!--if cura_version<5.0:vrstvy--><!--if cura_version>=5.0-->vrstev<!--endif--> udržuje materiál déle horký, což snižuje vnitřní napětí. Tím se redukuje deformace, jakmile materiál vychladne. Pomalejší tisk však také zabere více času.