Dichte Brücke, zweite Außenhaut
====
Diese Einstellung steuert die Dichte der Außenhaut in der zweiten Schicht oberhalb der Brücke. Bei 100 % Dichte werden die Linien direkt nebeneinander platziert. Bei geringerer Dichte sind die Linien weiter voneinander entfernt.

Wenn Sie die Linien der Außenhaut direkt nebeneinander platzieren, haften sie aneinander. Dies trägt dazu bei, dass das Modell wasserdicht wird und auf der Unterseite des Drucks glatter aussieht. Außerdem können sich die nachfolgenden Linien ein wenig an die vorherigen Linien anlehnen, was ein Durchhängen verhindert.

Allerdings kann das Material dann nicht mehr so gut abkühlen. Mit etwas Abstand zwischen den Linien der Außenhaut kann die Luft sie umströmen, was die Abkühlung und Verfestigung deutlich beschleunigt. Natürlich gilt dies nur, wenn der Lüfter eingeschaltet ist; bei Materialien mit hohen Temperaturen wird diese Strategie also nicht funktionieren. Der Durchsackeffekt ist in der zweiten Schicht ebenfalls geringer, da sie sich an die erste anlehnen kann, so dass andere Faktoren, wie z. B. die Glätte, in dieser Schicht eine größere Rolle spielen. Bedenken Sie auch, dass Sie wahrscheinlich irgendwann wollen, dass die Unterseite vollständig geschlossen wird, um wasserdicht zu werden oder ein gewisses Gefühl von Glätte zu haben.

Welcher dieser Effekte stärker ist, hängt von der Viskosität des Materials, seiner Verfestigungsgeschwindigkeit und der Lüftergeschwindigkeit ab. Eine gewisse Abstimmung ist immer erforderlich.

**Wenn die Einstellung [Fluss Brücke, zweite Außenhaut](bridge_skin_material_flow_2.md) weniger als 100% beträgt, gibt es auch bei einer Dichte von 100% einen gewissen Abstand zwischen den Linien, weil die Linien dann dünner sind.**