Interligne supérieur du radeau
====
Ce paramètre indique l'espacement entre les lignes des couches supérieures du radeau. Il est similaire au paramètre [Distance d'écartement de ligne de remplissage](../infill/infill_line_distance.md).

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

En général, les couches supérieures du radeau sont très denses, ce qui signifie que les lignes sont espacées assez près les unes des autres. Une couche supérieure plus dense rend la surface du radeau plus lisse. La face inférieure de l'empreinte sur le dessus du radeau est donc également plus lisse. Une surface supérieure plus lisse améliore également l'adhérence entre le modèle et le radeau.
