Maximální rychlost Z
====
Toto nastavení mění rychlost všech pohybů tiskové podložky během tisku. To zahrnuje všechny změny vrstev a Z-skoky.

Rychlost pohybu tiskové podložky je obvykle stanovena firmwarem, který jí umožňuje pohybovat se co nejrychleji.

**[Spiralizace vnějšího obrysu](../blackmagic/magic_spiralize.md) není tímto parametrem ovlivněna, i když způsobí, že tiskárna během tisku nepřetržitě posouvá podložku tisku.**