Einziehen bevorzugt
====
Durch die Kompensation von Überschneidungen in Wandlinien wird die Durchflussrate einiger Wände reduziert. Wenn diese Flussrate unter den Wert der Einstellung [Mindestwandfluss](wall_min_flow.md) fällt, wird eine Fahrbewegung anstelle der Wandlinie durchgeführt.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Filament während dieses Fahrwegs eingezogen.

Der beabsichtigte Effekt dieser Einstellung ist die Verringerung des Ooze-Effekts an den Wänden. Mit der Einstellung Mindestwandfluss soll das oozing an extrem dünnen Wänden, das nicht schön aussieht, reduziert werden. Dies kann durch die Aktivierung dieser Einstellung noch weiter verbessert werden.

Das Einziehen an den Außenwänden führt jedoch dazu, dass die Düse kurzzeitig anhält, während das Filament zurückgezogen wird. Dies hinterlässt einen Tropfen auf der Oberfläche, wo das Einziehen erfolgte. Außerdem verlängert sich dadurch die Druckzeit und das Filament nutzt sich schneller ab.