Saccade d’impression du dessus du radeau
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle la tête d'impression peut passer dans les coins pendant que les couches supérieures du radeau sont imprimées. Le taux de secousse pendant les couches supérieures du radeau peut être configuré séparément des couches de base et intermédiaire.

![Où se trouvent les couches supérieures dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Comme le radeau est généralement constitué de longs segments de ligne, l'augmentation du taux de secousse a normalement très peu d'impact sur le temps d'impression. Cependant, l'augmentation du taux de saccades permet de gagner un peu de temps lors du passage dans les coins en fin de ligne.

Augmenter le taux de secousse fera vibrer davantage l'imprimante pendant l'impression du radeau. La surface supérieure du radeau sera alors moins lisse, ce qui rendra moins lisse la face inférieure de l'impression reposant sur le radeau.
