Einzugsabstand
====
Dies ist der Abstand in Millimetern, um den das Material von der Düsenspitze eingezogen wird, wenn ein Rückzug vorgenommen wird.

Die Einstellung hat zahlreiche Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Arten.
* Beim Einziehen des Materials entsteht in der Düsenkammer ein Unterdruck, der das Material in die Düsenöffnung zurückzieht. Wird das Material weiter eingezogen, erhöht sich dieser Unterdruck, so dass es auch bei dichteren Materialien funktioniert.
* Bei langen Fahrwegen hat das eingezogene Material noch etwas Zeit, um in der Düsenkammer zu schmelzen. Wenn das Material weiter eingezogen wird, dauert es länger, bis das geschmolzene Material abtropft, so dass stringing verhindert wird.
* Beim Einziehen wird das Material an den Stellen abgerieben, an denen der Feeder es festhält. Bei längerem einziehen wird mehr Material abgerieben. Dies kann dazu führen, dass der Feeder den Halt verliert, was dazu führt, dass der Drucker ganz aufhört zu extrudieren.
* Längere Einzüge benötigen mehr Zeit als kürzere.
* Wenn das Material auf der Oberfläche des Modells eingezogen wird, entsteht ein größerer Klecks, da die Düse länger pausiert, während das Material eingezogen wird.

Wenn der Feeder sehr weit von der Düse entfernt ist (z. B. bei einem Drucker mit einem Bowdenschlauch), hat das Einziehen des Materials in der Regel überhaupt keine Auswirkungen, es sei denn, die Einzugsdistanz ist sehr groß. Anstatt das Material von der Düse einzuziehen, wird lediglich ein Teil des Filamentspiels eingezogen. Der Druck auf die Düse wird dann zwar verringert, aber es wird weiterhin Material austreten. Aus diesem Grund sind bei Druckern mit einem Bowdenschlauch in der Regel viel größere Einzugsabstände erforderlich.