Rozteč horních linií raftu
====
Tento parametr určuje vzdálenost mezi liniemi horních vrstev raftu. Je to podobné jako [Vzdálenost linií výplně](../infill/infill_line_distance.md).

![Rozměry související s raftem](../images/raft_dimensions_cs.svg)

Obecně jsou horní vrstvy raftu velmi husté, což znamená, že linie jsou rozmístěny poměrně blízko u sebe. Hustší vrchní vrstva zajišťuje hladší povrch raftu. Spodní strana tisků na horní části raftu je proto také hladší. Hladší horní plocha také zlepšuje přilnavost mezi modelem a raftem.