Soutenir le décalage du toit
====
Ce réglage provoque l'expansion du plafond de support dans toutes les directions horizontalement dans le reste du support.

Il existe deux cas d'utilisation de ce mécanisme.
* Si le plafond de support se termine directement au bord du surplomb qui doit être soutenu, le matériau de construction peut s'affaisser par-dessus le bord. Pour éviter cela, il faut faire en sorte que le plafond s'étende un peu plus.
* Certains matériaux généralement utilisés pour imprimer le support avec l'extrusion sont mal extrudés à faible débit ou ont besoin d'un certain temps pour se mettre en route. De petites surfaces de plafond de support ne s'accordent pas bien avec ces matériaux. Ce réglage peut littéralement agrandir les zones afin qu'il y ait plus d'espace pour extruder ces matériaux.

En raison de limitations techniques, le plafond de support ne peut pas être étendu au-delà du support lui-même.
