Vyrovnávat tok vlákna
====
Přizpůsobení průtoku v trysce chvíli trvá. Nastavení rychlosti tiskové hlavy je rychlejší. S tímto nastavením bude při tisku techniky vyplňování prostoru upravena rychlost pohybu spíše než rychlost vytlačování.

Rychlost pohybu je nastavena tak, aby tok mohl zůstat stejný. Technika vyplňování prostoru má však často mnoho přesunů, které také přerušují tok, takže obvykle dochází k malému rozdílu.

Nevýhodou aktivace této funkce je to, že někdy dochází k velmi rychlým vytlačovacím pohybům. To může způsobit vibrace. Technika vyplňování mezer však již často produkuje mnoho vibrací, takže ani v této části nebude mít velký vliv.