Largeur de la ligne supérieure du radeau
====
Ce paramètre indique la largeur des lignes des couches supérieures du radeau.

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

Afin de produire une surface lisse pour le radeau, les lignes des couches supérieures doivent être assez minces et espacées de manière fermée avec le paramètre [Interligne supérieur du radeau](raft_surface_line_spacing.md). Des lignes plus fines produisent une surface plus lisse qui, à son tour, produira une face inférieure plus lisse de l'impression et améliorera l'adhérence entre le radeau et l'impression.

Cependant, les lignes plus fines et peu espacées prennent également beaucoup plus de temps à s'imprimer. Des lignes trop fines entraînent également une sous-extrusion, ce qui affaiblit l'adhérence entre le radeau et le modèle.
