Rychlost retrakce při přepnutí trysek
====
Když je tryska v pohotovostním režimu, materiál je udržován mimo tepelnou zónu, aby byl chráněn před degradací. Toto nastavení umožňuje konfigurovat rychlost, jakou se materiál odstraňuje z komory trysky při přepnutí na jiný extrudér.

Protože retrakce pro přepnutí extrudéru je delší, lze toto nastavení konfigurovat odděleně od [rychlosti běžných retrakcí](../travel/retraction_retract_speed.md). Zvýšení nastavení může snížit prosakování, ale má šanci obrousit vlákno, což může způsobit, že podavač ztratí přilnavost k vláknu.