Z-Sprung Höhe - Abwischen
====
Diese Einstellung konfiguriert, wie viel Spielraum beim Abwischen während der Fahrt geschaffen werden muss. Dies kann unabhängig von  [Z-Sprung beim Einziehen](../travel/retraction_hop.md) konfiguriert werden.

Während des Abwischvorgangs bewegt sich die Düse schnell hin und her. Dadurch wird der Drucker heftig geschüttelt, wodurch auch die Bauplatte und das Gantry-System auf und ab schwingen. Wenn die normale Z-Sprunghöhe sehr eng konfiguriert ist, sollte während des Abwischens etwas mehr Platz für den Z-Sprungvorgang eingeplant werden.