Dicke der Stützstrukturschnittstelle
====
Diese Einstellung legt fest, wie dick die Schicht zwischen dem Support und dem Modell ist.

Eine dickere Schnittstelle verringert die Einsparungen, die durch die Verwendung einer Support-Schnittstelle erzielt werden, anstatt den gesamten Support mit erhöhter Dichte zu drucken.

Allerdings wird dadurch auch die Wirksamkeit der Schnittstelle erhöht. Da die dünnere Füllung des Supports von den Linien der Schnittstelle überbrückt wird, hängen die Linien der Schnittstelle etwas durch. Durch den Aufbau mehrerer Schichten kann diese Durchbiegung verringert werden, wodurch die Oberfläche der Support-Schnittstelle gleichmäßiger wird. Dadurch wird auch die überhängende Fläche gleichmäßiger.