Толщина стенок
====
Данный параметр переопределяет толщину стенок, напечатанные по периметру детали. Изменение этого параметра приводит к изменению общей ширины внешней стены.

![Толщина стенки равная 0.8mm](../../../articles/images/wall_thickness_0.8.png)
![Толщина стенки равная 1.6mm](../../../articles/images/wall_thickness_1.6.png)

Толщина стенки должна быть кратна множителю ширины линии. В случае конфликта программа попытается округлить значение до совпадающего с толщиной стенки. Стенки могут иметь разную ширину линий. 


Увеличение толщины стенки приводит к следующим результатам:
* Значительно увеличивается прочность деталей.
* Уменьшается эффект просвечивания структуры шаблона заполнения, стенки становятся более ровными.
* Навесные части модели будут напечатаны лучше и точнее, так как материал линий не будет сваливаться под собственным весом.
* Улучшается водонепроницаемость детали.
* Увеличивается время печати и расход материала.