Attendre le chauffage du plateau
====
Si ce paramètre est activé, l'imprimante attendra que la température du plateau soit atteinte chaque fois que la température de le plateau d'impression est modifiée.

La température de le plateau d'impression n'est normalement modifiée qu'après la première couche, si la [Température du plateau couche initiale](../material/material_bed_temperature_layer_0.md) est différente de la [Température du plateau par défaut](../material/material_bed_temperature.md) normale. Si l'impression est effectuée en mode [Un à la fois](../blackmagic/print_sequence.md), la température du plateau est également modifiée lorsqu'elle recommence avec la couche initiale pour le modèle suivant. Dans ce cas, l'imprimante attendra que la nouvelle température soit atteinte avant de poursuivre l'impression.
