Longueur de la zone chauffée
====
Ce réglage mesure la distance entre l'extrémité de la buse et le point du filament où celui-ci commence à être chauffé.

La zone de chauffe détermine essentiellement la "zone de danger" pour le positionnement du filament pendant l'impression. Lorsque la buse est chaude et que le filament se trouve dans cette zone de chaleur, le filament va fondre et pourrait donc se dégrader. Cette mesure est donc un bon point de départ pour les rétractions à long terme, telles que la [distance de rétraction de changement de buse](../dual/switch_extruder_retraction_amount.md) ou la [distance de stationnement du filament](machine_filament_park_distance.md). Certains profils ont des longueurs de rétraction qui dépendent de la longueur de la zone de chaleur.

*Comme il s'agit d'un réglage de la machine, ce paramètre n'est normalement pas visible dans la liste des paramètres.*
