Breite der Brim-Stützstruktur
====
Mit dieser Einstellung wird die Breite des Support-Brims angepasst. Bei einem breiteren Support-Brim werden mehr Konturen innerhalb des Support-Bereichs gezeichnet, um eine bessere Haftung zu erreichen.

<!--screenshot {
"image_path": "support_brim_2mm.png",
"models": [{"script": "gazebo2.scad"}],
"camera_position": [-74, 38, -137],
"settings": {
    "support_enable": true,
    "support_use_towers": false,
    "support_brim_enable": true,
    "support_brim_width": 2
},
"colours": 64
}-->
<!--screenshot {
"image_path": "support_brim_4mm.png",
"models": [{"script": "gazebo2.scad"}],
"camera_position": [-74, 38, -137],
"settings": {
    "support_enable": true,
    "support_use_towers": false,
    "support_brim_enable": true,
    "support_brim_width": 4
},
"colours": 64
}-->
![2mm Breite](../../../articles/images/support_brim_2mm.png)
![4mm Breite](../../../articles/images/support_brim_4mm.png)

Ein breiterer Brim erhöht die Haftung des Supports auf der Bauplatte und verringert die Verformung des Supports. Dadurch steht der Support stabiler, was die Zuverlässigkeit des Drucks verbessert.