Einfügeabstand für Dach bei Drucken mit Drahtstruktur
====
Wenn die Oberfläche des Modells horizontal ist, wie z. B. die Oberseite des Modells, wird eine Reihe konzentrischer Ringe gedruckt, die mit einem Sägezahnmuster verbunden sind. Diese Einstellung bestimmt den Abstand zwischen diesen konzentrischen Ringen.

![Ansicht des Drahtrahmens von oben, mit der Markierung des Einsatzes](../../../articles/images/wireframe_roof_inset.svg)

Zwischen den konzentrischen Einschüben wird ein Sägezahnmuster gezeichnet. Das Sägezahnmuster hat nicht nur die durch diese Einstellung angegebene Höhe, sondern auch die Basisbreite des Sägezahnmusters. Die diagonale Linie wird in einem Abstand von der Basis der geraden Linie platziert, der durch diese Einstellung auf dem innersten Ring angegeben wird. Diese Einstellung gibt also die Gesamtdichte des Dachmusters an, nicht nur den Abstand zwischen den Einsätzen.

Wenn Sie diese Einstellung verringern, rücken die konzentrischen Einsätze näher zusammen und erhöhen die allgemeine Dichte des Musters. Dadurch verringert sich der Abstand, den das Material beim Überqueren der Oberseite des Modells überbrücken muss. Das verbessert die Zuverlässigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine korrekte Verbindung zwischen jedem einzelnen Einsatz hergestellt wird.