Tok pro horní/dolní stranu
====
Toto nastavení upravuje tok pouze pro horní a dolní vnější vrstvu. Tok pro horní a dolní vnější vrstvu lze nastavit odděleně od toku pro zbytek tisku.

Nastavení toku pro horní a dolní vnější vrstvu je způsob zastavení prostoru pro fixaci toku retrakce nebo absence problémů s vodotěsností.

Pokud je problém s rychlostí vytlačování pouze při tisku na horní stranu, je nejlepší se podívat na [hustotu výplně](../infill/infill_sparse_density.md) a [vzor](../infill/infill_pattern.md) nebo možná na [postupnou výplň](../infill/gradual_infill_steps.md), aby se zmenšila vzdálenost, kterou musí horní plocha překrýt. Pokud se vyskytne problém s rychlostí vytlačování pouze při tisku na spodní stranu, podívejte se na [hustotu](../support/support_infill_rate.md), [vzor](../support/support_pattern.md) a [postupnou výplň](../support/gradual_support_infill_steps.md) pro podpěru. Teplota a rychlost tisku jsou také důležitými faktory dobrého a hladkého vytlačování.

Pokud horní nebo spodní část není vodotěsná, je nejlepší upravit teplotu. Polštářům byste se měli vyhýbat, ale pokud je teplota příliš nízká, uvidíte pod-extruzi.