Odstranit průniky sítí
====
Pokud se několik sítí překrývá, jsou obvykle vytištěny obě, což má za následek nad-extruzi. Je-li tento parametr aktivován, je jedna ze sítí oříznuta druhou. Tímto způsobem nedojde k přílišnému vytlačování a výsledek bude na vnější straně identický.
