Température de rupture
====
Pour certaines imprimantes, lorsqu'un matériau est rétracté pour un interrupteur à filament, le matériau doit être coupé proprement afin de le faire passer dans le chargeur sans s'emmêler. Ce réglage configure une partie de la procédure pour le rompre proprement.

Ce réglage règle la température à laquelle il faut refroidir avant de couper le filament. Ce refroidissement aura lieu entre la deuxième et la troisième étape (comme le montrent les images ci-dessous). L'objectif est de permettre au filament de durcir, ce qui permet à l'imprimante de le rompre proprement plutôt que de l'étirer en un long brin qui pourrait se prendre dans le chargeur.

![D'abord, le matériau est rétracté pour arrêter de suinter](../../../articles/images/filament_switch_anti_ooze.svg)
![Deuxièmement, le filament est lentement rétracté pour tirer un fil fin qui est facile à casser et laisser ce fil se solidifier](../../../articles/images/filament_switch_break_preparation.svg)
![Troisièmement, le filament est rapidement rétracté davantage pour le rompre](../../../articles/images/filament_switch_break.svg)

**Ce paramètre n'est actuellement jamais visible dans l'interface de Cura. Il ne peut être défini que par les profils. Il n'est pas non plus utilisé par Cura pendant le découpage. Cependant, les imprimantes qui comprennent le format de fichier matériel de Cura peuvent l'utiliser pour configurer correctement leur procédure de changement de filament** Grâce à un script de post-traitement, la commande "M600" peut être insérée dans l'impression, ce qui déclenchera un changement de filament.
