Zrychlení přesunu počáteční vrstvy
====
Toto nastavení řídí hodnotu, při které se tryska zrychluje v různých směrech, když se pohybuje na podložce tisku během první vrstvy. Zrychlení během přesunů na první vrstvě může být nastaveno na odlišnou hodnotu než u přesunů ve zbytku tisku nebo u retrakčních pohybů první vrstvy.

Tisk s vysokou mírou zrychlení může způsobit, že v tiskárně nastanou vibrace. Tyto vibrace mohou zejména způsobit otřesy podložky tisku shora dolů, což může způsobit, že tryska zasáhne podložku tisku a poškodí tiskárnu. Vibrace mohou také pokračovat po pohybu přesunu během vytlačování, což nepříznivě ovlivňuje přilnavost mezi modelem a tiskovou podložkou. Snížení zrychlení přesunů během první vrstvy ve srovnání s jinými vrstvami může těmto vlivům zabránit. Aby se však ušetřil čas, zrychlení během přesunů první vrstvy může být vždy vyšší než během vytlačovacích pohybů první vrstvy, protože vibrace jsou obecně problémem pouze během vytlačování.